Testovací proužky parní - Test Indicator Anhui

Tyto proužky jsou určeny pro použití v parních sterilizátorech a jsou klasifikovány jako třída IV podle normy ISO 11140-1.
Během procesu parní sterilizace se indikátor na konci proužku změní z žluté na černou, což naznačuje úspěšnou sterilizaci. Pruh je perforovaný, takže ho lze rozdělit na dvě stejné části, což umožňuje provést až 500 testů z 250 proužků.
Indikátor by měl být umístěn v každém balení, které má být sterilizováno, zejména na místech, kde je nejtěžší proniknout parou.
U velkých balení se doporučuje umístit indikátor na několik míst.
Po dokončení sterilizačního cyklu je třeba zkontrolovat, zda se indikátor změnil z žluté na černou. To potvrdí úspěšnou sterilizaci.

Výrobce: Anhui Harmony Medical Packaging Material Co., Ltd.
